# ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) | หัวจับดอก SDS plus
(2) | ตัวจับยึดเครื่องมือ SDS plus
(3) | ฝาครอบกันฝุ่น
(4) | ปลอกล็อค
(5) | ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน
(6) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A)
(7) | สวิตช์ปรับทิศทางการหมุน
(8) | ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
(9) | สวิตช์เปิด/ปิด
(10) | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A)
(11) | ปุ่มปลดล็อคสวิทช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน
(12) | สวิตช์หยุดกระแทก/หยุดหมุน
(13) | ไฟส่องบริเวณทำงาน
(14) | ปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก
(15) | ด้ามจับเสริม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
(16) | ก้านวัดความลึก
(17) | สกรูยึดสำหรับหัวจับดอกชนิดมีเฟืองในA)
(18) | ‌หัวจับ‌ดอก‌ชนิด‌มี‌เฟืองA)
(19) | ก้านติดตั้ง SDS plus สำหรับหัวจับดอกสว่านA)
(20) | ประแจหัวจับดอกสว่านA)
(21) | ตัวยึดอเนกประสงค์พร้อมก้านติดตั้ง SDS plusA)
(22) | พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นที่เครื่องมือไฟฟ้า
(23) | อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นB)
(24) | จุดยึดแบบตายตัวที่อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นB)

A)

  อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง

B)

  อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่งและไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริมของบ๊อช