# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
ولتاژ نامی | V | 18
سرعت نامیA) | min-1 | 900
تعداد ضربهA) | min-1 | 5000
ابزارگیر |  | SDS plus
حداکثر قطر سوراخ |  |
بتن | mm | 18
فولاد | mm | 10
چوب | mm | 18
وزنB) | kg | ‎2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎‎GBA 18V... ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

اطلاعات فنی طبق باتری ارسالی محاسبه شده اند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.