# การเลือกหัวจับดอกและเครื่องมือ

สำหรับการเจาะกระแทก คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ SDS plus สำหรับใส่เข้าไปในหัวจับดอกสว่าน SDS plus

สำหรับการเจาะโดยไม่กระแทกในไม้ โลหะ เซรามิก และพลาสติก รวมถึงการขันสกรู คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ไม่มี SDS plus (เช่น ดอกสว่านที่มีก้านทรงกระบอก) ต้อง‌ใช้‌หัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน‌สำหรับ‌เครื่องมือ‌เจาะ‌ประเภทนี้

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน‌ในโหมดการเจาะแบบไม่กระแทกเท่านั้น