# ექსპლუატაციაში ჩაშვება

##

დარტყმის ამომრთველის/ბრუნის გაჩერების დახმარებით (12) აირჩიეთ ელექტროხელსაწყოს სამუშაო რეჟიმი.

- მუშაობის რეჟიმის გამოსაცვლელად დააჭირეთ განბლოკვის ღილაკს (11) და მოატრიალეთ დარტყმის ამომრთველი/ბრუნის გაჩერება (12) საჭირო პოზიციაზე წკაპუნამდე.

მითითება: გადართეთ მუშაობის რეჟიმი მხოლოდ გამორთულ ელექტროხელსაწყოზე! წინააღმდეგ შემთხვევაში, ელექტროხელსაწყო შესაძლოა დაზიანდეს.

პოზიცია ბურღვა დარტყმებით ბეტონში ან ქვაში

პოზიცია ბურღვა-თვის ხეში, ლითონში, კერამიკაში და პლასტმასში, ასევე ქანჩების ჩახრახვნა/ამოხრახვნა

##

ბრუნის მიმართულების გადამრთველის მეშვეობით (7) შეგიძლიათ გამოცვალოთ ელექტროხელსაწყოს ბრუნვის მიმართულება. მაგრამ ეს შეუძლებელია ჩართული ამომრთველის დროს (9).

- ბრუნის მიმართულების შეცვლა შეასრულეთ (7) მხოლოდ გამორთულ ელექტროხელსაწყოზე.

დარტყმით ბურღვის და ბურღვისას ბრუნვის მიმართულება საათის ისრის მიმართულებით დააყენეთ.

- მარჯვენა ბრუნი: ბურღვისთვის და ხრახნების ჩახრახვნისთვის გადაწიეთ ბრუნის მიმართულების გადამრთველი (7) მარცხნივ ბოლომდე.
- მარცხენა ბრუნი: ხრახნების ამოხრახვნისთვის და მოდუნებისთვის და ქანჩების მოსაშვებად გადაწიეთ ბრუნის მიმართულების გადამრთველი (7) მარჯვნივ ბოლომდე.

მითითება: თუ ბრუნვის მიმართულების გადამრთველი საშუალო პოზიციაზეა, ამომრთველი დაბლოკილია.

##

- ელექტროხელსაწყოს ჩართვისთვის დააჭირეთ ამომრთველს (9).

განათება (13), თუ ოდნავ ან ბოლომდე დააჭერთ ამომრთველს (9) ანათებს სამუშაო ზონას არასაკმარისი განათების პირობებში.

- იმისათვის, რომ გამორთოთ ელექტროხელსაწყო, აუშვით ამომრთველი (9).

დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში ელექტროხელსაწყო აღწევს ტეხვის/დარტყმის სრულ სიმძლავრეს გარკვეული დროის შემდეგ.

##

ჩართული ელექტროხელსაწყოს ბრუნების/დარტყმების რიცხვი შეგიძლიათ დაარეგულიროთ, ამომრთველზე დაჭერის ძალისხმევის ცვლილებით (9).

ამომრთველზე ნელი დაჭერისას (9) ელექტროინსტრუმენტი მუშაობს ბრუნების/დარტყმების დაბალი რიცხვით. დაჭერის საფეხურის გაზრდით ბრუნების/დარტყმების რიცხვი იზრდება.