# 作業注意事項

##

您可利用限深器 (16) 設定所需鑽孔深度 X。

- 請按壓限深器調整按鈕 (14) 然後將限深器安裝到輔助手柄 (15)。
  限深器 (16) 上的刻紋必須朝下。
- 將 SDS plus 嵌件工具往 SDS plus 工具夾頭 (2) 推入到底。SDS plus 嵌件工具若未確實裝好，會影響深度設定的準確性。
- 將限深器拉出，使鑽頭尖端與限深器尖端之間的距離等於所需的鑽孔深度 X。

##

- 如果工具卡住了，傳往主軸的動力會中斷。請務必用雙手握穩電動工具並採取穩固站姿，以隨時承受此時出現的作用力。

- 如果電動工具卡死，請關閉電動工具的電源，然後鬆開嵌件工具。啟動機器時如果安裝在機器上的鑽孔工具被卡住了，會產生高的反作用扭力。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的鑽孔轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

- 此時若想繼續操作，則須將起停開關 (9) 放開後再重新按壓。

電動工具上的工作燈 (13) 閃爍即代表快關功能啟用。

##

內建減震裝置，可減緩震動。

- 如果減震裝備損壞了，勿繼續使用電動工具。

##

電子穩定控制系統可在空轉和特定負載條件下保持恆定轉速。此可確保穩定的工作性能。

##

- 電動工具應先停止運轉，然後才放到螺母／螺栓上。轉動中的嵌件工具可能會滑開。

若要使用螺絲起子工具頭，須備妥一個具有 SDS plus 接頭柄的萬用接桿 (21)。

- 清潔接頭柄的末端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把萬用接桿轉進工具夾座中，必須轉至萬用接桿自動鎖定為止。
- 拉動萬用接桿，以確認萬用接桿是否已確實鎖止。
- 把螺絲起子工具頭插入萬用接桿中。必須使用與螺絲頭大小相符的螺絲起子工具頭。
- 若要取下萬用接桿，請將鎖定套筒 (4) 往後推，然後將萬用接桿 (21) 從工具夾座中取出即可。

##

提示：為防止電動工具掉落，應使用適用於系統重量的防墜設備 (23)。防墜設備的最大允許長度為 1,8 m。務必遵守電動工具上允許的固定區域(22)。

所使用的防墜設備最好是帶有拉桿的吊帶或帶有減震器的防墜設備。

固定防墜設備 (23) 時，務必遵守其操作說明書。

- 請務必將防墜設備的另一側固定到穩固的結構（例如建築物或鷹架）上，切勿固定在使用者自己身上。
  自由墜落保護裝置必須能活動自如，並且只能連接到錨定點 (24)和電動工具上允許的固定區域。 (22)
  選擇錨定點 (24)，以便電動工具在墜落時可以自由落入防墜裝置，而不會纏住或危及使用者。
  切勿在裝有吸塵裝置的電動工具上使用防墜設備 。