# Të dhënat teknike

Matrapik rrotullues me bateri |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Tension nominal | V | 18
Shpejtësia e vlerësuarA) | min–1 | 900
Numri i goditjesA) | min–1 | 5000
Mbajtëse veglash |  | SDS plus
Ø maks. i shpimit |  |
Beton | mm | 18
Çelik | mm | 10
Dru | mm | 18
PeshaB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12 Ah)
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35
temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe gjatë ruajtjes | °C | –20 ... +50
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri GBA 18V 4.0Ah

B)

  Në varësi të baterisë së përdorur

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Të dhënat teknike të përcaktuara me baterinë e përfshirë në dorëzim.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.