# Технички податоци

Батериски чекан за дупчење |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Номинален напон | V | 18
Номинален број на вртежиA) | min-1 | 900
Број на удариA) | min-1 | 5000
Прифат на алатот |  | SDS plus
макс. дупка-Ø |  |
Бетон | mm | 18
Челик | mm | 10
Дрво | mm | 18
ТежинаB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | −20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Техничките податоци се на испорачаната батерија.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.