# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Tensão nominal | V | 18
Rotações nominaisA) | r.p.m. | 900
N.º de impactosA) | i.p.m. | 5000
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus
Ø máx. de perfuração |  |
Betão | mm | 18
Aço | mm | 10
Madeira | mm | 18
PesoB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.