# ტექნიკური მონაცემები

აკუმულატორული პერფერატორი |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
ნომინალური ძაბვა | ვ | 18
ბრუნთა ნომინალური რიცხვიA) | წთ–1 | 900
დარტყმების სიხშირეA) | წთ–1 | 5000
ხელსაწყოს ვაზნა |  | SDS plus
ბურღის მაქს. Ø |  |
ბეტონი | მმ | 18
ფოლადი | მმ | 10
მერქანი | მმ | 18
მასაB) | კგ | 2,0 (1,5 ა/სთ)–3,0 (12,0 ა/სთ)
დამუხტვის დროს რეკომენდებული გარემოს ტემპერატურა | °C | 0 ... +35
გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს C) და შენახვისას | °C | −20 ... +50
რეკომენდებული ბატარეები |  | GBA 18V... ProCORE18V...
რეკომენდებული დასამუხტი მოწყობილობები |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  აკუმულატორის მიერ გაზომვა 20−25 °C დროს GBA 18V 4.0Ah.

B)

  დამოკიდებულია აკუმულატორის ბატარეის გამოყენებაზე

C)

  შეზღუდული სიმძლავრე < 0 °C ტემპერატურაზე

ტექნიკური მახასიათებლები მოყოლილი აკუმულატორის გამოყენებისას.

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.