# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 900
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 5.000
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος |  |
Μπετόν | mm | 18
Χάλυβας | mm | 10
Ξύλο | mm | 18
ΒάροςB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συσκευασία.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.