# Pengoperasian pertama kali

##

Pilih mode pengoperasian perkakas listrik menggunakan switch getaran/penghenti putaran (12).

- Untuk mengganti mode pengoperasian, tekan tombol rilis (11) dan putar switch getaran/penghenti putaran (12) ke posisi yang diinginkan hingga switch terdengar mengunci.

Catatan: Hanya ubah mode pengoperasian saat perkakas listrik dimatikan! Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Posisi untuk Pengeboran benda keras pada beton atau batu

Posisi untuk Pengeboran tanpa getaran pada kayu, logam, keramik dan bahan sintetis serta untuk Penyekrupan

##

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah menggunakan switch arah putaran (7). Namun, hal ini tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (9) ditekan.

- Tekan switch arah putaran (7) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Selalu atur arah putaran ke kanan untuk mengebor benda keras dan mengebor biasa.

- Putaran ke kanan: Untuk mengebor dan menyekrup, tekan switch arah putaran (7) ke kiri hingga maksimal.
- Putaran ke kiri: Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch arah putaran (7) ke kanan hingga maksimal.

Catatan: Jika switch arah putaran berada di posisi tengah, tombol on/off terkunci.

##

- Untuk menyalakan perkakas listrik, tekan tombol on/off (9).

Lampu kerja (13) akan menyala saat tombol on/off (9) ditekan singkat atau ditekan kuat dan lampu kerja membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya minim.

- Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (9).

Pada suhu yang rendah perkakas listrik ini baru setelah lewat beberapa waktu mencapai daya kemampuan hamering/getaran penuh.

##

Kecepatan putaran/tingkat getaran dari perkakas listrik yang dihidupkan dapat diatur terus-menerus bergantung seberapa kuat tombol on/off (9) ditekan.

Jika tombol on/off (9) ditekan singkat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan menjadi rendah. Jika tombol ditekan kuat, kecepatan putaran/tingkat getaran akan bertambah.