# 更换刀具

防尘盖(3)可以防止工作时钻屑进入工具夹头中。插入刀具时请注意不要损坏防尘盖(3)。

- 损坏的防尘盖必须立即更换。推荐由本公司的售后服务部门进行操作。

## SDS plus刀具更换

### 安装SDS plus工具刀头（参见插图C）

使用SDS plus钻夹头(1)可以简单方便地更换工具刀头，无需使用辅助工具。

- 清洁工具刀头的末端并涂抹少许油脂。
- 把工具刀头拧入工具夹头(2)中，必须拧转至工具自动锁定为止。
- 抽拉工具以确定它是否正确锁紧了。

SDS plus系统的工具刀头是活动的。因此在空转时会产生跳动偏差。该偏差对钻孔的精度没影响，因为钻孔时钻头自定心。

### 取出SDS plus工具刀头（参见插图D）

- 向后推动锁定套筒(4)，取下工具刀头。

## 齿环夹头工具更换

### 插入工具刀头（参见插图E）

提示：切勿使用不带SDS plus的工具来锤钻！没有SDS plus的工具和夹头会在进行锤钻时受损。

- 装入齿环夹头(18)。
- 旋转打开齿环夹头(18)，直至可以装入刀具。安装好刀具。
- 将夹头扳手(20)插入齿环夹头(18)相应的孔中，然后均匀拧紧工具。
- 将冲击转动停止开关(12)旋转至“钻孔”位置。

### 拆卸工具刀头（参见插图F）

- 用夹头扳手(20)逆时针转动齿环夹头(18)套筒，直至可以拆下工具刀头。