# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Mandrino SDS plus
(2) | Attacco utensile SDS plus
(3) | Protezione antipolvere
(4) | Bussola di serraggio
(5) | Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
(6) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(7) | Commutatore del senso di rotazione
(8) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(9) | Interruttore di avvio/arresto
(10) | BatteriaA)
(11) | Tasto di sbloccaggio per interruttore di arresto rotazione/percussione
(12) | Interruttore di arresto rotazione/percussione
(13) | Luce di lavoro
(14) | Tasto di regolazione dell’asta di profondità
(15) | Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
(16) | Asta di profondità
(17) | Vite di sicurezza del mandrino a cremaglieraA)
(18) | Mandrino a cremaglieraA)
(19) | Codolo SDS plus per mandrinoA)
(20) | Chiave di serraggio per mandriniA)
(21) | Portabit universale con codolo SDS plusA)
(22) | Superficie di fissaggio del dispositivo di protezione anticaduta sull’elettroutensile
(23) | Dispositivo di protezione anticadutaB)
(24) | Punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione anticadutaB)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.

B)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard e nemmeno nella gamma di accessori Bosch.