# Montaż

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

Rękojeść dodatkowa
Wybór uchwytu wiertarskiego i narzędzi roboczych
Wymiana uchwytu wiertarskiego
Wymiana narzędzi roboczych
Odsysanie pyłów/wiórów