# Заміна свердлильного патрона

## Встромляння/знімання зубчастого свердлильного патрона

Щоб працювати з робочими інструментами без SDS plus (напр., із свердлом з циліндричним хвостовиком), треба монтувати придатний свердлильний патрон (зубчастий або швидкозатискний свердлильний патрон).

##

- Закрутіть хвостовик з SDS plus (19) в кулачковий свердлильний патрон (18). Зафіксуйте кулачковий свердлильний патрон (18) за допомогою фіксуючого гвинта (17). Зважайте на те, що фіксувальний гвинт має ліву різь.

##

- Прочистіть кінчик хвостовика і трохи змастіть його.
- Повертаючи, вставте зубчастий свердлильний патрон хвостовиком в затискач, щоб він увійшов у зачеплення.
- Перевірте фіксацію, потягнувши за зубчастий свердлильний патрон.

##

- Потягніть фіксуючу втулку (4) назад і зніміть зубчастий свердлильний патрон (18).