# Troca de ferramenta

A tampa contra o pó (3) evita a penetração de pó de furação no mandril durante o funcionamento. Ao inserir a ferramenta, se certifique de que a tampa contra o pó (3) não fica danificada.

- Uma tampa contra o pó danificada deve ser imediatamente substituída. Essa substituição deve ser feita pelo Serviço de Assistência Técnica.

## Troca de ferramenta SDS plus

### Inserir a ferramenta de trabalho SDS plus (ver figura C)

Com o mandril SDS plus (1) pode substituir de forma fácil e confortável a ferramenta de trabalho sem necessidade chave.

- Limpe a haste de encaixe da ferramenta de trabalho e lubrifique ligeiramente.
- Introduza a ferramenta de trabalho no encabadouro da ferramenta (2) girando-o até este se travar automaticamente.
- Puxe a ferramenta para verificar o travamento.

A ferramenta de trabalho SDS plus, condicionada pelo sistema, se move livremente. Assim surge um desvio da rotação na marcha em vazio. Isto não tem qualquer efeito na exatidão do furo, uma vez que a broca se centra sozinha ao perfurar.

### Retirar a ferramenta de trabalho SDS plus (ver figura D)

- Deslize o anel de travamento (4) para trás e retire a ferramenta de trabalho.

## Troca de acessório mandril de coroa dentada

### Inserir a ferramenta de trabalho (ver figura E)

Nota: não use ferramentas sem SDS plus para furar com martelo ! As ferramentas sem SDS plus e a bucha são danificados ao furar com martelo .

- Insira o mandril de coroa dentada (18).
- Abra o mandril de coroa dentada (18) rodando até a ferramenta poder ser inserida. Coloque a ferramenta.
- Insira a chave de mandril (20) nos respetivos orifícios do mandril de coroa dentada (18) e aperte a ferramenta uniformemente.
- Gire o interruptor de bloqueio de impacto/rotação (12) para a posição "Furar".

### Retirar o acessório de trabalho (ver figura F)

- Girar o soquete do mandril de coroa dentada (18) com a ajuda da chave do mandril de brocas (20) no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até poder retirar a ferramenta de trabalho.