# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 900
Liczba udarówA) | min–1 | 5000
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus
Maks. Ø wiercenia |  |
beton | mm | 18
stal | mm | 10
drewno | mm | 18
WagaB) | kg | 2,0 (1,5 Ah) – 3,0 (12,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Dane techniczne uzyskane w wyników pomiarów z akumulatorem wchodzącym w zakres dostawy.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.