# Gagang tambahan

- Hanya gunakan perkakas listrik dengan gagang tambahan (15).

- Pastikan gagang tambahan selalu terpasang kuat. Jika tidak, Anda dapat kehilangan kendali atas perkakas listrik saat bekerja.

## Memutar gagang tambahan (lihat gambar A)

Gagang tambahan (15) dapat digerakkan ke arah mana pun untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak melelahkan.

- Putar bagian bawah gagang tambahan (15) berlawanan arah jarum jam dan gerakkan gagang tambahan (15) ke posisi yang diinginkan. Setelah itu, putar dan kencangkan kembali bagian bawah gagang tambahan (15) searah jarum jam.
  Pastikan tali pengencang gagang tambahan berada dalam alur yang tersedia di housing.