# Технические данные

Аккумуляторны й пер- форатор |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Номинальное напряжение | В | 18
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 900
Частота ударовA) | уд./мин | 5000
Патрон для инструмента |  | SDS plus
Макс. диаметр сверла |  |
Бетон | мм | 18
Сталь | мм | 10
Древесина | мм | 18
ВесB) | кг | 2,0 (1,5 А•ч)–3,0 (12,0 А•ч)
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Технические данные определены с аккумуляторной батареей, входящей в объем поставки.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.