# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Portabrocas SDS plus
(2) | Portaherramientas SDS plus
(3) | Caperuza guardapolvo
(4) | Casquillo de enclavamiento
(5) | Amortiguador de vibraciones
(6) | Tecla de desenclavamiento del acumuladorA)
(7) | Selector de sentido de giro
(8) | Empuñadura (superficie de empuñadura aislada)
(9) | Interruptor de conexión/desconexión
(10) | AcumuladorA)
(11) | Tecla de desenclavamiento del mando desactivador de percusión y giro
(12) | Mando desactivador de percusión y giro
(13) | Luz de trabajo
(14) | Botón de ajuste del tope de profundidad
(15) | Empuñadura adicional (zona de agarre aislada)
(16) | Tope de profundidad
(17) | Tornillo de seguridad para portabrocas de corona dentadaA)
(18) | Portabrocas de corona dentadaA)
(19) | Vástago de inserción SDS plus para portabrocasA)
(20) | Llave del portabrocasA)
(21) | Soporte universal con vástago de inserción SDS plusA)
(22) | Zona de fijación del equipamiento anticaídas en la herramienta eléctrica
(23) | Equipamiento anticaídasB)
(24) | Punto de anclaje fijo del equipamiento anticaídasB)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.

B)

  Este accesorio no pertenecen al volumen de suministro estándar ni al programa de accesorios de Bosch.