# 更換工具

防塵蓋 (3) 可阻止鑽孔時所產生的大部份粉塵侵入工具夾座。安裝工具時要小心，請勿損壞防塵蓋 (3)。

- 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。

## 更換工具 SDS plus

### 裝入 SDS plus 嵌件工具（請參考圖 C）

SDS plus 夾頭 (1) 能夠簡便地更換嵌件工具，無需借助其它輔助工具。

- 清潔嵌件工具的插入端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把嵌件工具轉進工具夾頭 (2) 中，必須轉至嵌件工具自動鎖定為止。
- 拉動工具以確認它是否已正確鎖止。

SDS plus 嵌件工具是活動的。因此在無負載狀態下此類工具會偏心旋轉。開始鑽孔時此工具便會自動置中，所以上述現象並不會影響鑽孔的準確度。

### 取下 SDS plus 嵌件工具 SDS plus 嵌件工具（請參考圖 D）

- 將鎖定套筒 (4) 往後推，然後便可取出嵌件工具。

## 齒環式夾頭更換工具

### 安裝嵌件工具（請參考圖 E）

提示：請勿使用非 SDS plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔！非 SDS plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔時受損。

- 請裝上齒環式夾頭 (18)。
- 透過旋轉方式，將齒環式夾頭 (18) 打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。
- 將夾頭扳手 (20) 插進齒環式夾頭 (18) 的對應孔，然後均勻地施力將工具夾緊。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (12) 轉至「鑽孔」位置。

### 取出嵌件工具（請參考圖 F）

- 用夾頭扳手 (20) 逆時針旋轉齒環式夾頭的套筒 (18)，直到能取出嵌件工具為止。