# البيانات الفنية

مطرقة ثقب عاملة بمركم |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
عدد اللفات الاسميA) | لفة/دقيقة | 900
عدد الطرقاتA) | min-1 | 5000
حاضن العدة |  | SDS plus
أقصى قطر ثقب |  |
الخرسانة | مم | ‎18
فولاذ | مم | 10
خشب | مم | ‎18
الوزنB) | كجم | 2,0 (1,5 أمبير ساعة)–3,0 (12,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

تم تحديد البيانات الفنية من المركم المرفق بإطار التسليم.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.