# Choix du mandrin et des accessoires

Pour les travaux de perforation, il convient d’utiliser des accessoires SDS plus et le mandrin SDS plus.

Pour les travaux de perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique ou les plastiques, ainsi que pour les vissages, il faut utiliser des accessoires sans système SDS plus (p. ex. des forets à queue cylindrique). Pour ces accessoires, vous avez besoin d’un mandrin à clé.

Remarque : utilisez le mandrin à couronne dentée uniquement en mode de perçage sans percussion.