# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Vpenjalna glava SDS plus
(2) | Vpenjalni sistem SDS plus
(3) | Pokrov za zaščito pred prahom
(4) | Blokirni tulec
(5) | Dušilec tresljajev
(6) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(7) | Stikalo za izbiro smeri vrtenja
(8) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(9) | Stikalo za vklop/izklop
(10) | Akumulatorska baterijaA)
(11) | Tipka za sprostitev stikala za zaklep udarjanja/vrtenja
(12) | Stikalo za zaklep udarjanja/vrtenja
(13) | Delovna lučka
(14) | Tipka za nastavitev omejevalnika globine
(15) | Pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(16) | Omejevalnik globine
(17) | Varnostni vijak za vpenjalno glavo z zobatim vencemA)
(18) | Vpenjalna glava z zobatim vencemA)
(19) | Vpenjalno steblo SDS plus za vpenjalno glavoA)
(20) | Ključ za vpenjalno glavoA)
(21) | Univerzalno držalo z vpenjalnim steblom SDS plusA)
(22) | Območje pritrditve sredstva za zaščito pred padcem na električnem orodju
(23) | Sredstvo za zaščito pred padcemB)
(24) | Fiksna pritrdilna točka sredstva za zaščito pred padcemB)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

B)

  Ta pribor ni del standardnega obsega dobave in Boschevega programa pribora.