# Mengganti perkakas

Tutup pelindung debu (3) mencegah masuknya debu pengeboran ke dalam dudukan alat kerja selama pengoperasian. Saat menggunakan perkakas, pastikan tutup pelindung debu (3) tidak rusak.

- Tutup pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Disarankan untuk melakukannya di layanan pelanggan Bosch.

## Mengganti perkakas SDS plus

### Memasang alat sisipan SDS plus (lihat gambar C)

Dengan chuck bor SDS plus (1), alat sisipan dapat diganti dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat bantu tambahan.

- Bersihkan ujung alat sisipan dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang alat sisipan ke dalam dudukan alat kerja (2) dengan memutarnya hingga terkunci dengan sendirinya.
- Periksa penguncian dengan menarik alat kerja.

Alat sisipan SDS plus harus dapat bergerak dengan bebas. Hal ini menimbulkan penyimpangan putaran sewaktu perkakas listrik berjalan pada kecepatan idle. Hal ini tidak memengaruhi ketepatan lubang bor karena mata bor memusatkan dengan sendirinya saat mengebor.

### Melepas alat sisipan SDS plus (lihat gambar D)

- Dorong selongsong pengunci (4) ke belakang dan lepaskan alat sisipan.

## Mengganti alat kerja chuck bor bergerigi

### Memasang alat sisipan (lihat gambar E)

Catatan: Jangan menggunakan alat kerja tanpa SDS plus untuk mengebor benda keras! Alat kerja tanpa SDS plus dan chuck bor akan rusak jika digunakan untuk mengebor benda keras.

- Pasang chuck bor bergerigi. (18)
- Buka chuck bor bergerigi (18) dengan memutarnya hingga alat dapat dipasang. Pasang alat.
- Pasang kunci chuck bor (20) ke dalam lubang chuck bor bergerigi (18) yang sesuai dan kencangkan alat dengan benar.
- Putar switch getaran/penghenti putaran (12) ke posisi „Pengeboran“.

### Melepaskan alat sisipan (lihat gambar F)

- Putar selongsong chuck bor bergerigi (18) menggunakan kunci chuck bor (20) berlawanan arah jarum jam hingga alat sisipan dapat dilepas.