# Tehnički podaci

Akumulatorska udarna bušilica |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Nominalni napon | V | 18
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 900
Broj udaraA) | min-1 | 5000
Prihvat za alat |  | SDS plus
Maks. Ø bušenja |  |
Beton | mm | 18
Čelik | mm | 10
Drvo | mm | 18
TežinaB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obima isporuke.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.