# Trocar mandril

## Colocar/retirar bucha de coroa dentada

Para trabalhar com ferramentas sem SDS plus (por ex. broca com encaixe cilíndrico) deve montar um mandril adequado (mandril de coroa dentada ou de aperto rápido).

##

- Aperte o encabadouro SDS plus (19) no mandril de coroa dentada (18). Fixe o mandril de coroa dentada (18) com o parafuso de travamento (17). Note que o parafuso de travamento tem rosca esquerda.

##

- Limpe a haste de encaixe do encabadouro e lubrifique ligeiramente.
- Introduza a bucha de coroa dentada no encabadouro girando-a até esta se travar automaticamente.
- Verifique o travamento, puxando na bucha de coroa dentada.

##

- Deslize o anel de travamento (4) para trás e retire o mandril de coroa dentada (18).