# Indicações de trabalho

##

Com o limitador de profundidade (16)pode ser ajustada a profundidade de furação X desejada.

- Pressione o botão para o ajuste do limitador de profundidade (14) e coloque o limitador de profundidade no punho adicional (15).
  As estrias no limitador de profundidade (16) têm de apontar para baixo.
- Empurre a ferramenta de trabalho SDS plus até ao limitador no alojamento da ferramenta SDS plus (2). A movimentação do acessório SDS plus pode originar um ajuste errado da profundidade de perfuração.
- Puxe o limitador de profundidade para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do limitador de profundidade corresponda à profundidade de furação X desejada.

##

- Se a ferramenta de trabalho ficar presa, o acionamento do veio da broca é interrompido. Segure, devido às forças que ocorrem, a ferramenta elétrica sempre bem com ambas as mãos e mantenha uma postura firme.

- Desligue a ferramenta elétrica e solte a ferramenta de trabalho, quando a ferramenta elétrica bloqueia. Ao ligar com a ferramenta para furar bloqueada, ocorrem torques de reação elevados.

##

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do usuário em comparação às ferramentas elétricas sem o KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuração, a ferramenta elétrica se desliga.

- Para a recolocação em funcionamento solte o interruptor de ligar/desligar (9) e pressione-o de novo.

O desligamento rápido é assinalado através do piscar da luz de trabalho (13) na ferramenta elétrica.

##

O amortecimento das vibrações integrado reduz a ocorrência de vibrações.

- Não continue a usar a ferramenta elétrica se o elemento amortecedor estiver danificado.

##

O sistema de eletrônica constante mantém um número de rotações constante na marcha em vazio e com determinadas condições de carga. Isso garante um rendimento de trabalho constante.

##

- Coloque somente a ferramenta elétrica desligada sobre a porca/parafuso. Ferramentas elétricas rodando podem deslizar.

Para usar pontas de parafusar necessita de um suporte universal (21) com encabadouro SDS plus.

- Limpe a haste de encaixe do encabadouro e lubrifique ligeiramente.
- Introduza o suporte universal no encabadouro girando-o até este se travar automaticamente.
- Verifique o travamento, puxando no suporte universal.
- Coloque uma ponta de parafusar no suporte universal. Use apenas pontas de parafusar adequadas à cabeça do parafuso.
- Para retirar o suporte universal, empurre o casquilho de travamento (4) para trás e retire o suporte universal (21) do encabadouro da ferramenta.

##

Nota: para proteger a ferramenta elétrica contra queda deve ser usado um dispositivo de proteção contra queda adequado para peso do sistema (23). O comprimento máximo permitido do dispositivo de proteção contra queda é de 1,8 m. Observe impreterivelmente a área de fixação (22) permitida na ferramenta elétrica.

Use como dispositivo de proteção contra queda de preferência uma eslinga fixa com nó de engate ou um dispositivo de proteção contra queda com amortecedor.

Ao fixar o dispositivo de proteção contra queda (23) observe impreterivelmente o respetivo manual de instruções.

- Fixe o lado oposto do dispositivo de proteção contra queda obrigatoriamente a uma estrutura estável (por ex. edifício ou andaime) e nunca ao próprio usuário.
  O dispositivo de proteção contra queda deve se movimentar livremente e só pode estar fixo no ponto de engate fixo (24) e na área de fixação (22) permitida na ferramenta elétrica.
  Escolha o ponto de engate fixo (24) de forma a que a ferramenta elétrica, em caso de queda, possa cair livremente na proteção contra queda sem envolver ou pôr em perigo o usuário.
  Nunca use o dispositivo de proteção contra queda na ferramenta elétrica com aspiração do pó montada.