# การเปลี่ยนหัวจับดอก

## การใส่/การถอดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน

สำหรับการทำงานกับเครื่องมือที่ไม่มี SDS plus (เช่น ดอกสว่านที่มีก้านทรงกระบอก) จำเป็นต้องติดตั้งหัวจับดอกสว่านที่เหมาะสม (หัวจับดอกสว่านชนิดมีเฟืองหรือหัวจับดอกสว่านชนิดจับเร็ว)

##

- ขันสกรูก้านติดตั้ง SDS plus (19) ในหัวจับดอกสว่านชนิดมีเฟือง (18) ยึดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (18) ด้วยสกรูยึด (17) โปรดทราบว่าสกรูล็อคเป็นสกรูเกลียวซ้าย

##

- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้ง และ‌เคลือบ‌จาระบี‌บางๆ
- จับ‌หัวจับ‌ดอก‌ชนิด‌มี‌เฟืองใน‌พร้อม‌ก้านติดตั้ง‌หมุน‌ใส่‌ใน‌ด้ามจับ‌เครื่องมือ‌จน‌เข้า‌ล็อค‌โดย‌อัตโนมัติ
- ดึง‌หัวจับ‌ดอก‌ชนิด‌มี‌เฟืองใน‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค

##

- ดันปลอกสำหรับล็อค (4) ไปด้านหลัง และดึงหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (18) ออก