# Thay đầu cặp mũi khoan

## Lắp/tháo đầu kẹp mũi khoan dạng chìa khóa

Để có thể làm việc với các dụng cụ không SDS plus (ví dụ khoan có trục hình trụ), bạn phải lắp một đầu cặp mũi khoan phù hợp (Đầu cặp mũi khoan vành răng hoặc đầu cặp mũi khoan không chìa).

##

- Hãy vặn vít phần chuôi tiếp hợp SDS plus (19) vào một đầu cặp mũi khoan vành răng (18). Hãy cố định chặt đầu cặp mũi khoan vành răng (18) bằng bulông an toàn (17). Chú ý rằng, vít an toàn có ren trái.

##

- Làm sạch cán chuôi của chuôi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp mâm cặp khoan loại dùng chìa với phần chuôi tiếp hợp vào trong phần lắp dụng cụ bằng động tác xoay cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cặp khoan loại dùng chìa ra.

##

- Đẩy vòng khóa (4) về phía sau và tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (18).