# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
Tensión nominal | V | 18
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 900
Número de impactosA) | min-1 | 5000
Portaherramientas |  | SDS plus
Ø máx. de perforación |  |
Hormigón | mm | 18
Acero | mm | 10
Madera | mm | 18
PesoB) | kg | 2,0 (1,5 Ah)–3,0 (12,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | −20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.