# Montaggio

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Impugnatura supplementare
Scelta del mandrino e degli accessori
Sostituzione del mandrino
Cambio degli utensili
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli