# Promena stezne glave

## Umetanje/skidanje nazubljene stezne glave

Da biste mogli da radite da alatima bez SDS plus (npr. bušilica sa cilindričnim rukavcem), morate da namontirate odgovarajuću steznu glavu (nazubljena stezna glava ili brzostezna glava).

##

- Zavrnite SDS plus prihvat (19) u nazubljenu steznu glavu (18). Osigurajte nazubljenu steznu glavu (18) sigurnosnim zavrtnjem (17). Obratite pažnju na to da sigurnosni zavrtanj ima levi navoj.

##

- Očistite kraj rukavca za prihvat koji se utiče i malo ga namastite.
- Ubacite nazubljenu steznu glavu sa rukavcem za prihvat u prihvat alata okrećući sve dok se auto‌matski ne blokira.
- Prekontrolišite blokadu povlačeći nazubljenu steznu glavu.

##

- Povucite čauru za blokadu (4) unazad i skinite nazubljenu steznu glavu (18).