# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | SDS plus puuripadrun
(2) | Tööriistakinnitus SDS plus
(3) | Tolmukaitsekübar
(4) | Lukustushülss
(5) | Vibratsioonisummutus
(6) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(9) | Sisse-/väljalüliti
(10) | AkuA)
(11) | Löögi/pöörlemise peatamise lüliti vabastusnupp
(12) | Löögi/pöörlemise peatamise lüliti
(13) | Töövalgusti
(14) | Sügavuspiiriku seadenupp
(15) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(16) | Sügavuspiirik
(17) | Hammasvöö-puuripadruni fikseerimiskruviA)
(18) | Hammasvöö-puuripadrunA)
(19) | Puuripadruni SDS plus kinnitusvarsA)
(20) | Puuripadruni võtiA)
(21) | SDS plus kinnitusvarrega universaalhoidikA)
(22) | Kukkumiskaitsevahendi kinnituspiirkond elektrilisel tööriistal
(23) | KukkumiskaitsevahendB)
(24) | Kukkumiskaitsevahendi fikseeritud tugipunktB)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

B)

  Need tarvikud ei kuulu standard-tarnekomplekti ega Boschi tarvikute hulka.