# Mengganti chuck bor

## Memasang/melepas chuck bor bergerigi

Chuck bor yang sesuai (chuck bor bergerigi atau chuck bor pengencangan cepat) harus dipasang agar dapat melakukan pengerjaan dengan alat kerja tanpa SDS plus (misalnya chuck bor dengan batang berbentuk silinder).

##

- Pasang batang pemasang SDS plus (19) ke dalam chuck bor bergerigi (18). Kencangkan chuck bor bergerigi (18) dengan sekrup pengunci (17). Perhatikan apakah sekrup pengunci memiliki ulir yang berputar ke arah kiri.

##

- Bersihkan ujung batang pemasang dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang chuck bor bergigi deng‌an batang pemasang ke dalam dudukan perkakas deng‌an cara diputar hingga terkunci.
- Periksa penguncian dengan menarik chuck bor bergerigi.

##

- Dorong selongsong pengunci (4) ke belakang dan lepaskan chuck bor bergerigi (18).