# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านเจาะกระแทกไร้สาย |  | GBH 18V-18
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎‎‎ 3 611 J27 0..‎‎
แรงดันไฟพิกัด | โวลท์ | 18
ความเร็วรอบพิกัดA) | นาที–1 | 900
อัตราการกระแทกA) | นาที–1 | 5000
ตัวจับยึดเครื่องมือ |  | SDS plus
Ø สูงสุดในการเจาะ |  |
คอนกรีต | มม. | 18
เหล็กกล้า | มม. | 10
ไม้ | มม. | 18
น้ำหนักB) | กก. | 2.0 (1.5 Ah)–3.0 (12.0 Ah)
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ข้อมูลทางเทคนิคกำหนดโดยใช้แบตเตอรี่แพ็คที่‌จัด‌ส่งมา

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac