# 操作機器

##

您可利用鎚擊／旋轉停止開關 (12) 選擇電動工具的操作模式。

- 若要切換操作模式，請按壓解鎖按鈕 (11) 並將鎚擊／旋轉停止開關 (12) 轉至所需位置，此時應要聽見卡上的聲音。

提示：請務必在電動工具關閉電源時才變更操作模式！否則可能造成電動工具損壞。

鎚擊鑽孔位置，適用於混凝土或石材

鑽孔位置，可在木材、金屬、陶瓷及塑膠等材質上以無震動之方式進行鑽孔或是拆裝螺栓

##

透過正逆轉開關 (7) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (9) 時，將無法這樣做。

- 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (7)。

進行鎚擊鑽孔及一般鑽孔時，都必須設為正轉。

- 正轉：若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (7) 往左推到底。
- 逆轉：若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (7) 往右推到底。

提示：正逆轉開關位於中間位置時，起停開關為鎖定狀態。

##

- 若要啟動電動工具：按下起停開關 (9)。

輕按起停開關(9)或完全按下時，工作燈(13)隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

- 放開起停開關(9)，即可讓電動工具停止運轉。

在低溫的工作環境中，必須經過短暫的暖機，電動工具才能夠發揮最大的鎚擊／衝擊功率。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速／衝擊次數，轉速是由按壓起停開關 (9) 的深度決定。

輕按起停開關 (9) 時，轉速／衝擊次數較低。逐漸在開關上加壓，轉速／衝擊次數也會跟著提高。