# Luz permanente verde do indicador do nível de carga da bateria

A luz permanente do indicador do nível de carga (2) indica que a bateria está totalmente carregada ou que a temperatura da bateria se encontra fora da faixa de temperatura de carregamento permitida (0–45 °C) e, por isso, não pode ser carregada. O bateria é carregada assim que a faixa de temperatura permitida seja alcançada.

Sem a bateria colocada, a luz permanente do indicador do nível de carga (2), indica que a ficha de rede está inserida na tomada e que o carregador está operacional.