# Постійне свічення зеленого індикатора стану зарядження акумуляторної батареї

Постійне свічення індикації стану заряджання (2) сигналізує, що акумулятор повністю заряджений або що температура акумулятора перебуває за межами припустимого діапазону температури заряджання (0–45 °C) і тому заряджання неможливе. Після досягнення допустимого температурного діапазону акумулятор заряджається.

Якщо акумуляторна батарея не встромлена, постійне свічення індикатора стану зарядження (2) свідчить про те, що штепсель встромлений у розетку і зарядний пристрій готовий до роботи.