# مشخصات فنی

شارژر | GAL 18V-20
--- | ---
کلاس ایمنی | / II
جریان شارژA) | ‎2,0 A
ولتاژ شارژ باتری (تشخیص ولتاژ اتوماتیک) | ‎‎‎‎‎‎‎10,8–18 V‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
وزنB) | ‎0,37 kg‎

A)

  بسته به دما و نوع باتری قابل شارژ

B)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.