# Trajno svetlo prikaza statusa napunjenosti akumulatora

Trajno svetlo prikaza statusa napunjenosti (2) signalizuje da je akumulator potpuno napunjen ili da je temperatura akumulatora van dozvoljenog opsega temperature tokom punjenja (0–45 °C) zbog čega punjenje nije moguće. Čim se dostigne dozvoljeni opseg temperature, akumulator se puni.

Kada akumulator nije priključen, trajno svetlo prikaza statusa napunjenosti (2) signalizuje da je mrežni utikač utaknut u utičnicu i da je punjač spreman za rad.