# Drita e vazhduar e treguesit jeshil të nivelit të karikimit të baterisë

Drita e vazhdueshme e treguesit të gjendjes së karikimit (2) sinjalizon që bateria është plotësisht e karikuar ose se temperatura e baterisë është jashtë intervalit të lejuar të temperaturës së karikimit (0–45 °C) dhe për këtë arsye nuk mund të karikohet. Sapo të arrihet diapazoni i lejuar i temperaturës, bateria karikohet.

Pa një bateri të vendosur, drita e vazhdueshme e treguesit të gjendjes së karikimit (2), sinalizon që spina është e futur në prizë dhe karikuesi është i gatshëm për punë.