# Date tehnice

Încărcător | GAL 18V-20
--- | ---
Clasa de protecţie | / II
Curent de încărcareA) | 2,0 A
Tensiune de încărcare a acumulatorului (sesizare automată a tensiunii) | 10,8–18 V
GreutateB) | 0,37 kg

A)

  în funcţie de temperatură şi de tipul de acumulator

B)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.