# Kohët e karikimit

Tabela e mëposhtme tregon kohën e përafërt në minuta që kërkohet për nivelin e dëshiruar të karikimit, në varësi të llojit të baterisë dhe mënyrës së karikimit. Kohët e karikimit mund të ndryshojnë. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: www.bosch-professional.com/wac.

Bateria |
--- | ---
GBA 18V 2.0Ah | ≈61
GBA 18V 4.0 Ah | ≈129
GBA 18V 5.0 Ah | ≈155
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈128
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈171
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈238
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈357

është një nivel maksimal karikimi