# Luce fissa indicatore del livello di carica della batteria verde

La luce fissa dell’indicatore del livello di carica (2) segnala che la batteria è completamente carica oppure che la temperatura della batteria è al di fuori dell’intervallo della temperatura di ricarica ammesso (0–45 °C) e quindi non può essere ricaricata. Non appena viene raggiunto l’intervallo di temperatura ammesso, la batteria viene ricaricata.

Senza batteria inserita, la luce fissa dell’indicatore del livello di carica (2) segnala che il connettore di rete è inserito nella presa di corrente e che il caricabatteria è pronto per il funzionamento.