# Czasy ładowania

Poniższa tabela przedstawia orientacyjny czas w minutach potrzebny do osiągnięcia żądanego stanu naładowania, w zależności od typu akumulatora i trybu ładowania. Czasy ładowania mogą się różnić. Dalsze informacje można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Akumulator |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈61
GBA 18V 4.0 Ah | ≈129
GBA 18V 5.0 Ah | ≈155
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈128
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈171
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈238
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈357

odpowiada stanowi naładowania do pełna