# Luz permanente del indicador del estado de carga del acumulador

La luz permanente del indicador de estado del acumulador (2) señaliza que el acumulador está completamente cargado o que la temperatura del acumulador está fuera del margen de temperatura de carga admisible (0–45 °C) y, por lo tanto, no se puede cargar. Tan pronto se alcanza el margen de temperatura admisible, se carga el acumulador.

Sin el acumulador colocado, la luz permanente del indicador del estado de carga del acumulador (2) señaliza, que el enchufe de red está encajado en la caja de enchufe y el cargador está listo para el funcionamiento.