# Caractéristiques techniques

Chargeur | GAL 18V-20
--- | ---
Indice de protection | / II
Courant de chargeA) | 2,0 A
Tension de charge de l’accu (détection automatique de la tension) | 10,8 – 18 V
PoidsB) | 0,37 kg

A)

  dépend de la température et de l’accu utilisé

B)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.