# Tehnilised andmed

Laddimisseade | GAL 18V-20
--- | ---
Kaitseklass | / II
LaadimisvoolA) | 2,0 A
Aku laadimispinge (pinge automaatne tuvastamine) | 10,8–18 V
KaalB) | 0,37 kg

A)

  oleneb temperatuurist ja aku tüübist

B)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.