1. AL 36V-20
2. Semnificaţia elementelor indicatoare
3. Aprindere intermitentă în roşu a indicatorului privind starea de eroare

# Aprindere intermitentă în roşu a indicatorului privind starea de eroare

×

Aprinderea intermitentă a indicatorului roşu (2) indică o altă eroare a procesului de încărcare vezi Acumulatorul nu se încarcă.

- © Robert Bosch Power Tools GmbH 2020, all rights reserved
- Termeni şi condiţii/Politica de protecţie a datelor